附件1
南京市中小学课桌椅管理办法

第一章	总则
第一条  为加强和改进全市中小学课桌椅的选型采购、配置使用、维护更新、监督评估等工作，根据中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》和教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》等要求，结合本市实际，制定本办法。
第二条  中小学课桌椅管理工作遵循“以人为本、健康第一”的指导思想和“舒适、耐用、环保、美观”的配备目标。
第三条  本办法适用于南京市教育系统所属中小学校的普通教室、实验室和专用教室，全市职业学校参照执行。
第四条  由南京市教育技术装备中心会同相关处室负责指导各区、学校课桌椅的管理工作；会同家具行业研制新型课桌椅并统一公布，供各区、学校选型。
区教育局建立课桌椅管理的工作机制，负责落实课桌椅的购置经费，并制定年度采购计划，做好课桌椅的集中选型采购和监督评估工作。
学校承担课桌椅管理的主体责任，要制定课桌椅配备调整、维护更新、资产管理等规程，优化学校课桌椅的动态管理流程，负责小批量协议采购。
第五条  学校新配置入校的课桌椅尺寸规格与技术要求应按照《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976-2014）（以下简称《标准》）要求执行。
第二章 选型采购
第六条  中小学校普通教室配备以不可调节的课桌椅为主，从《标准》规定十一种型号中选择适合的型号，对个别体形特异的学生可量身特制课桌椅；课桌椅上应按《标准》的规定附着安全、醒目的永久性课桌椅型号标牌，标牌可标明校名简称、购置的年份及校内流水号。
如中小学校普通教室配备可调节的课桌椅为主的，则需要参照不可调节课桌椅中相对应的型号标准，调节课面和椅面的高度。
专用教室和实验室的桌椅尺寸参照所使用年级普通教室课桌椅，桌椅应符合相关功能教室课堂组织方式的要求。
第七条  课桌椅形态要符合人体工学要求，除基本尺寸符合各种型号要求外，课桌椅屉箱下沿至桌面的高度应不大于13cm；椅座面向后下倾斜0-2度，座面沿正中线如呈凹面时，其曲率半径在500毫米以上，座面前缘及两角钝圆，座面如为实木可根据型号大小刨制适宜的“坐印”；靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，靠背面的前凸应呈漫圆状，上、下缘加成弧形，靠背下缘与座面后缘之间应留有净空。
第八条  课桌椅实木木材含水率应为8-15.9%，板基材厚度不小于16毫米,采用清水聚酯漆涂装，为透明亚光漆。
塑钢的塑料原材料为聚乙烯或者聚丙烯,厚度不小于3毫米,塑料件仅限于桌面、椅面、椅靠背和屉箱部位，结合部位不得出现松动，零部件不得出现劈裂。
金属脚架钢板厚度不小于1.2毫米 ,金属箱体壁厚不小于1毫米；塑料套脚厚度不小于3毫米。
    第九条  各区制定课桌椅年度采购计划，以单人课桌椅限额600元、双人课桌椅限额1000元安排采购预算，分型号汇总各学校课桌椅需求数，采取集中公开招标的方式进行采购，如采购金额较小可采用协议采购供应方式。  
第十条  采购文件中应明确学生课桌椅的质量标准以及抽检要求；评标时应对课桌椅的价格、性能、配置要求、检测报告（环保产品认证证书）、样品、售后服务方案等进行综合评定。
第十一条  各采购单位需组成以专业人员为主的验收小组，依据合同和投标文件开展验收。
课桌椅验收应注重其安全性。金属件应无端部未封口的管件，闷盖不易脱落；与人体接触的部位、存放物品的部位不得留有毛刺、角刃、锐棱、透钉及其它尖锐物；对于有挂钩的课桌，挂钩要进行隐蔽安装，防止衣物勾带。
课桌椅验收应进行随机抽样检测。整件的力学性能试验，板材的甲醛、苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）释放量，油漆涂层可溶性重金属含量、苯、二甲苯释放量，塑料外观颜色变色、冲击强度、耐老化试验，均应达相关国家标准。
第三章 配备使用
第十二条  学校在制定课桌椅采购需要时，应按照《标准》第4.5款（中小学课桌椅各型号的标准身高、身高范围）的要求，参照相关年级学生上学期末的身高，选择与学生身高相匹配的课桌椅型号及比例。
小学、初中学校分年级统一型号及相应的比例，小学各年级在国标2-10号课桌和课椅中至少选择配备三种型号，初中各年级在国际1-5号课桌和课椅中至少选择配备三种型号；高中学校统一课桌椅型号及相应的比例，在国标0-4号课桌和课椅中至少选择配备三种型号。
第十三条  小学、初中学校普通教室按年级固定课桌椅，学生随年级换教室；高中三年学生课桌椅相对固定配备，个别学生可年度申请调整，高中学校课桌椅数量按学生数的1.1倍配备。
学校实验室、专用教室课桌椅的高度参照普通教室课桌椅相应型号及比例的要求，小学、初中学校要求分年级配置实验室、专用教室，规模小的学校做不到分年级配置，其课桌椅的高度要兼顾不同年级学生的身高状况。
一般同号课桌与课椅相匹配，也可相邻型号的课桌与课椅搭配。
第十四条  教室课桌椅按矮的在前、高的在后的方式排列，前排边座学生与黑板远端的水平视角不小于30°，最前排课桌的前沿与教学黑板的水平距离不小于2.20米，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离小学不大于8.00米、中学不大于8.50米，教室纵向走道宽度均不小于0.60米，教室后端横向走道不小于0.60米。
三年级及以上各年级普通教室应设置学生专用的组合储物柜。
第十五条  学校应及时做好课桌椅的资产登记造册、资产账务调整工作，建立与学生一一对应的班级课桌椅表册；课桌椅实行班级托管制度，纳入班级工作考核内容。
第十六条  班主任应指导学生安全、规范使用课桌椅，严禁在课桌椅上乱涂、乱刻、乱画、粘贴面片，不准随意拧、撬桌椅螺丝、钉帽，培养学生爱护公物的良好美德。
任课教师应重视教育学生培养良好的写字、读书习惯，引导学生掌握正确的坐姿、用眼规范。
第四章 维护更新
第十七条  学校应专人定期检查课桌椅使用状况，质保期内课桌椅发生结构性损坏、非正常性磨损要督促供应商负责免费维修，如出现批量问题要责成供应商免费及时更换，对更新的课桌椅要严把质量关，课桌椅质保期不少于6年；质保期外供应商按新签订的维保协议负责维修。 
学校要建立学生损坏课桌椅的赔偿制度。
第十八条  学生课桌椅使用最低年限为8年，超过8年经评估同意可整体更新，对更换下来但仍有使用价值的课桌椅，区教育局装备部门或学校可进行集中修理，在一定范围内调配使用，并及时做好资产调整。
第五章 监督评估
第十九条  市、区教育装备部门应做好课桌椅配备管理的专业培训，提高全市中小学贯彻执行标准的业务能力。 
区教育部门牵头会同卫生保健部门每两年一次组织对辖区学校课桌椅与学生身高符合率进行抽检评估，并形成评估报告，总结管理经验在全区内推广。
第二十条  区教育局应将中小学课桌椅配备工作列入保障学生体质健康的专项督导内容，并纳入开学常规检查内容。
第二十一条  市教育局应成立专班，监督检查各区、直属学校工作推进情况，并通报监督检查结果。
第六章 附则
第二十二条  本办法中的实验室是指小学科学实验室、中学物理实验室、中学化学实验室、中学生物实验室等，专用教室是指美术教室（书法教室）、音乐教室、计算机教室、录播教室、综合实践活动室（通用技术教室、劳动技术教室）等。
第二十三条  本办法由南京市教育局负责解释。
第二十四条  本办法自发布之日起实施。
